Minimakety M-pist pro soutěže
Starý červený Monnet Sonerai při teplotách kolem 20 C stejná guma jako v Hlučíně
L=420mm    1,24 g    1,24 g/m    N max = 2600
Při teplotě do 15 C použít L=360 mm   1,15 g   1,6 g/m  N max = 1600



Nový žlutp červený Monnet Sonerai při teplotách kolem 20 C  guma nová  l = 300  0,88 g  1,5 g/m  Nmax = 1650
Při teplotě do 15 C  svazek, co je v modelu  l = 275 mm     0,88 g   N max= 1600



Z-50M  při teplotách kolem 20 C zkusit gumu    l = 300  1,5 g/m  N max= 1650
Při teplotách do 15 C     l = 240 mm   1.75 g/m   Nmax = 1400


Kpken  v nodelu starší guma l = 240 mm 0,50 g  1,05 g/m  Nmsx = 1700
0,15 g plastejiny na špici kuželu vrtule, nebo l=275 1,2 g/m  Nmax=1900
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Minimakety M-oř pro soutěže
Z-50M  při teplotách kolem 20 C zkusit gumu    l = 400  2 g/m  N max= 2000
Při teplotách do 15 C     l = 400 mm   2,15 g/m   Nmax = 1900



Savoia S. 13 při teplotách kolem 20 C zkusit gumu    l = 310  2,27 g/m  N max= 1600
Při teplotách do 15 C     l = 280 mm   2,6 g/m   Nmax = 1460

Monnet Sonerai při teplotách kolem 20 C guma l=360   2m5 g/m  Nmax= 1700

